PARAMETRİK OLMASI GEREKEN VERİLER

1. Sensör Adresleri.
2. Kapı kapandıktan sonra sonucun okunması için bekleme süresi.
3. Kapı durum girişlerinin yükselen kenar mı, düşen kenar mı olacağı seçilebilmeli.
4. Sayma kategorisi sayısı.
5. Sensör sayısı.